Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

Sockelleiste Höhe 50 mm, Dicke 4,8 mm, Stellsockel ohne Dichtlippe

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

**Klebung:**

Mit umweltverträglichem Spezial-Montageband, Breite 50 mm, nach den   
Empfehlungen des Herstellers. Das Spezial-Montageband muss frei sein von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und die Kriterien der TRGS 610 erfüllen.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.