Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

Treppenkante mit Einschublippe mit Anschlussmaß für Bodenbeläge von

a) 2,0 bis 2,7 mm Dicke.

b) 3,5 bis 4,0 mm Dicke.

Abmessungen 55 mm (waagrecht), 51 mm (senkrecht)

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

**Zusatzposition (auf Wunsch):**

Treppenkanten mit integrierten Signal- oder Sicherheitsstreifen, farblich abgesetzt zur Farbe der Treppenkante (grau oder gelb) oder mit nachleuchtendem Sicherheitsstreifen nach DIN 67510.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

**Klebung:**

mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profil-hersteller.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.