Fourniture et pose de bordure de finition en caoutchouc en tant que continuation à section égale des cornières d'escalier sur les paliers et les rampes.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Adapté aux revêtements en caoutchouc sur le plan visuel et qualitatif.

Profilé de finition hauteur 50 mm, bord visible épaisseur 18 mm

Couleur au choix dans le programme standard des profilés.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Collage selon les recommandations du fabricant de colles et de profilés avec

Colle de contact.

Fabricant / type :

(à inscrire par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.